


Приложение № 3


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка сетевого контроллера (для СКУД) для нужд 
Арбитражного суда Орловской области не в сфере ИКТ».

[bookmark: _GoBack]Заказчик: Арбитражный суд Орловской области.
Место поставки товара: Товар должен быть доставлен и разгружен в складское помещение Заказчика (2 этаж административного здания) за счет и силами Поставщика по месту нахождения Заказчика: г. Орел, ул. Максима Горького, 42.
Срок поставки товара: Поставщик обязуется осуществить поставку товара Заказчику одной партией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
ОКПД 2: 26.30.50.119
1. Характеристики поставляемого Товара:
	Наименование товара*
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Сетевой контроллер Parsec NC-100K-IP.M

	Емкость базы
	Не менее 200000 пользователей

	
	Память
	Не менее 160000 событий при включенной функции «Расширенный буфер событий», 64000 по умолчанию

	
	Интерфейс связи с ПК
	Ethernet

	
	Исполнение
	в пластиковом корпусе с источником питания и местом для аккумулятора резервного питания

	
	Источник питания
	в виде отдельного узла, размещается в корпусе под платой контроллера, обеспечивает питание контроллера, считывателей, замка и других дополнительных устройств, подключаемых к контроллеру, а также заряжает и контролирует заряд аккумулятора резервного питания

	
	Подключаемое оборудование
	- От одного до восьми считывателей (по протоколу OSDP) 
- Дополнительный считыватель картоприемника
- Раздельные реле управления входом и выходом
- Две кнопки ручного открывания на вход и на выход
- Два входа для охранных датчиков
- Реле управления картоприемником
- Вход аварийной разблокировки
- Выключатель режима блокировки

	
	Габаритные размеры корпуса
	290х230х85 мм

	
	Рабочая температура
	0...+55 °C

	
	Потребляемая мощность
	75 Вт

	
	Напряжение вторичного питания
	12-13,5 В

	
	Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания
	до 7,5 А.ч

	
	Максимальный ток потребления для внешних устройств
	Не более 2 А

	
	Количество подключаемых по OSDP считывателей Parsec
	до 8

	
	Кнопка запроса на выход
	Нормально разомкнутые контакты

	
	Кнопка дистанционного открывания двери
	Нормально разомкнутые контакты

	
	Вход дверного контакта
	Нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт

	
	Вход аппаратной блокировки
	Нормально разомкнутые контакты

	
	Вход датчика картоприемника
	Нормально разомкнутый контакт

	
	Вход аварийного открывания двери
	Нормально разомкнутые контакты

	
	Вход тампера корпуса
	Нормально замкнутые контакты

	
	Ток потребления (без замка и считывателей)
	Не более 300 мА

	
	Режим работы
	Круглосуточный



* Указание на товарный знак производителя и модель приведено Заказчиком в соответствии с пп.б п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ для обеспечения совместимости поставляемого Товара с уже используемым Заказчиком оборудованием.

2. Требования к поставляемому Товару.
Весь поставляемый Товар должен быть новым, промышленного производства, ранее не использованным, не должен иметь следов эксплуатации, вскрытия, ремонта, восстановления или дефектов. Товар должен быть выпущен не ранее 2025 года и иметь остаточный срок гарантийной службы не менее 5 лет.
Товары должны быть упакованы в неповрежденную заводскую стандартную упаковку (запечатанные электростатические пакеты), предохраняющую его от повреждения, от воздействия влаги и обеспечивающую сохранность товара при транспортировке, отгрузке с обязательным наличием маркировки для определения совместимости с Оборудованием.
Упакованный надлежащим образом товар должен сопровождаться счетом-фактурой и товарной накладной установленного образца, Актом приемки-передачи товара. Не допускается иная упаковка Товара помимо заводской.
При приемке товара Заказчик с предварительным уведомлением и в присутствии представителя Поставщика:
- осуществляет визуальный контроль промышленной упаковки и поставленного Товара на наличие признаков вскрытия, ремонта, восстановительных работ и установки в оборудование (осмотр разъёмов, резьбовых соединений, целостности заводской этикетки, корпусов дисков на наличие царапин, сколов, пыли, следов установки в оборудование и т.п.). 
- проверяет общую работоспособность Товара.
При выявлении несоответствия Товара описанным требованиям настоящего Технического задания, Заказчик возвращает весь некачественный товар Поставщику и не подписывает накладные, не производит оплату до полной замены товара. Замена товара производится за счет Поставщика. В случае выявления при поставке некачественного товара, поставщик производит замену в срок, установленный Заказчиком, не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня обнаружения.

3. Гарантия на поставляемый Товар.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 36 месяцев. Использование Товара не должно привести к выходу из строя Оборудования. В случае поставки некачественного Товара, повлекшего выход из строя Оборудования Заказчика, Поставщик принимает на себя обязательства произвести его ремонт за свой счет. Срок ремонта Оборудования Заказчика не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.

4. Срок и условия оплаты товара
Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету в течение 7 (семи) банковских дней со дня поставки всего Товара, подписания предоставленной Поставщиком товарной накладной и принятия товара экспертной комиссией Заказчика путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.



